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Общие требования к проведению работ.

1. Покупатель обязан обеспечить производство работ по резке, сортировке, погрузке-выгрузке, взвешиванию на площадке Продавца в соответствии со следующими нормативными документами:
- ГОСТ 12.3.003-86 «СБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности».
- ПБПРВ-88 «Правила безопасности при производстве и продуктов разделения воздуха».
- Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н «Об утверждении Правил по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов».
- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».
- Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
-Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».
- Закон РФ «Об охране окружающей среды».
- Закон РФ «Об отходах производства».
- Правила безопасности труда при работе с инструментом и приспособлениями, приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 552н.
- Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов, приказ Министерства труда № 782н от 16.11.2020.
2.   Работы по резке, сортировке, погрузке, погрузке-выгрузке, взвешиванию и вывозу лома и отходов черных и/или цветных металлов должны производиться аттестованным персоналом Покупателя.
3. Производство погрузо-разгрузочных, огневых работ на площадке Продавца разрешается только при наличии оформленного акта-допуска и наряда-допуска по установленной форме в соответствии с действующей с П730-053.
4.    Требования к персоналу Покупателя:
- все работники должны быть обучены и аттестованы по охране труда, пожарной и промышленной безопасности.
- руководители работ должны быть обучены и аттестованы в соответствии с Положением о порядке подготовки аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.
- работники осуществляющие работы с применением электроинструмента должны иметь группу по электробезопасности, соответствующую Приказу Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
- стропальщики и лица, ответственные за безопасное производство работ кранами и грузоподъемными механизмами должны иметь действующее удостоверение на весь срок договора.
- при наличии у Покупателя работников –иностранных граждан, такие работники должны иметь разрешения на работу в регионах нахождения структурных подразделений Продавца, оформленные в соответствии с нормами действующего законодательства.
- работники, осуществляющие работу с применением специализированного автомобиля, оснащенного краном-манипулятором с грейферным захватом, должны быть обучены и аттестованы по программе подготовки крановщиков (операторов).
5.   Установленные на специализированное транспортное средство краны-манипуляторы грузоподъёмностью от 1т. и выше, с грузовым моментом от 4 т*м и выше должны быть зарегистрированы в Ростехнадзоре.
6.  Продавец не несет ответственность за сохранность материалов, оборудования и инструмента Покупателя.
7.    Покупатель несет ответственность в случае нарушения требований к производству работ в соответствии с законодательством  Российской Федерации.
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